SdFat

### - s -

- sdErrorCode() : SdBase< Vol, Fmt >
- sdErrorData() : SdBase< Vol, Fmt >
- SdFile() : SdFile
- SdioConfig() : SdioConfig
- SdSpiConfig() : SdSpiConfig
- sdState() : SharedSpiCard
- sector() : FsCache
- sectorCount() : FsBlockDeviceInterface, SdCardInterface, SdioCard, SharedSpiCard
- sectorMask() : FatPartition
- sectorsPerCluster() : ExFatPartition, FatPartition, FsVolume
- sectorsPerClusterShift() : ExFatPartition, FatPartition
- sectorsPerFat() : FatPartition
- seek() : FsBaseFile, StreamFile< BaseFile, PosType >
- seekCur() : ExFatFile, FatFile, FsBaseFile
- seekEnd() : ExFatFile, FatFile, FsBaseFile
- seekg() : istream
- seekp() : ostream
- seekSet() : ExFatFile, FatFile, FsBaseFile
- send() : SdSpiArduinoDriver, SdSpiBaseClass, SdSpiSoftDriver, SoftSpiDriver< MisoPin, MosiPin, SckPin >
- setCount() : ExFatFile
- setDedicatedSpi() : DedicatedSpiCard, SdBase< Vol, Fmt >, SdCardInterface, SharedSpiCard
- setf() : ios_base
- setfill() : setfill
- setMirrorOffset() : FsCache
- setprecision() : setprecision
- setSckSpeed() : SdSpiArduinoDriver, SdSpiBaseClass, SdSpiSoftDriver
- setstate() : ios
- setw() : setw
- SharedSpiCard() : SharedSpiCard
- size() : FsBaseFile, StreamFile< BaseFile, PosType >
- skipWhite() : istream
- status() : SdCardInterface, SdioCard
- StdioStream() : StdioStream
- stopTransfer() : SharedSpiCard
- stopTransmission() : SdioCard
- sync() : BufferedPrint< WriteClass, BUF_DIM >, ExFatFile, FatFile, FsBaseFile, FsCache, RingBuf< F, Size >
- syncDevice() : FsBlockDeviceInterface, SdioCard, SharedSpiCard