SdFat

### - r -

- rdstate() : ios
- read() : ExFatFile, FatFile, FsBaseFile, MinimumSerial, StreamFile< BaseFile, PosType >
- readCID() : SdCardInterface, SdioCard, SharedSpiCard
- readCSD() : SdCardInterface, SdioCard, SharedSpiCard
- readData() : SdioCard, SharedSpiCard
- readDir() : FatFile
- readIn() : RingBuf< F, Size >
- readline() : ArduinoInStream
- readOCR() : SdCardInterface, SdioCard, SharedSpiCard
- readSector() : DedicatedSpiCard, FsBlockDeviceInterface, SdioCard, SharedSpiCard
- readSectors() : DedicatedSpiCard, FsBlockDeviceInterface, SdioCard, SharedSpiCard
- readStart() : SdioCard, SharedSpiCard
- readStatus() : SharedSpiCard
- readStop() : SdioCard, SharedSpiCard
- receive() : SdSpiArduinoDriver, SdSpiBaseClass, SdSpiSoftDriver, SoftSpiDriver< MisoPin, MosiPin, SckPin >
- remove() : ExFatFile, ExFatVolume, FatFile, FatVolume, FsBaseFile, FsVolume
- rename() : ExFatFile, ExFatVolume, FatFile, FatVolume, FsBaseFile, FsVolume
- reset() : FsName
- rewind() : ExFatFile, FatFile, FsBaseFile, StdioStream
- rewindDirectory() : FsBaseFile, StreamFile< BaseFile, PosType >
- RingBuf() : RingBuf< F, Size >
- rmdir() : ExFatFile, ExFatVolume, FatFile, FatVolume, FsBaseFile, FsVolume
- rmRfStar() : FatFile
- rootDirectoryCluster() : ExFatPartition
- rootDirEntryCount() : FatPartition
- rootDirStart() : FatPartition
- rootLength() : ExFatPartition